|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ Stavba: | | 9171 | |  | | Stavební úpravy stáv.RD č.p.699/1,ul.Pekařská,Rumburk | | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| Objekt: | | 9171-1 | | | | Stavební část |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | | Jednotková cena - základ DPH | | | | | |  | |  | | Hodnota DPH | |
| TYP | | Zařazení | | KCN | | Kód položky | Název | | | | | MJ | | Množství | | 0,1 | 0,2 | | Cena celkem | | | J. hmotnost | | J. suť | | 0,1 | 0,2 |
| D | | HSV | |  | | 1 | **Zemní práce** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 001 | | 131201101 | Odkopání ornice pro přístavbu | | | | | m3 | | 3,492 | | 184 | 0 | | 642,53 | | | 0 | | 0 | | 64,2528 | 0 |
| K | | HSV | | 001 | | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | | | | | m3 | | 6,372 | | 432 | 0 | | 2752,7 | | | 0 | | 0 | | 275,2704 | 0 |
| K | | HSV | | 001 | | 162201201 | Přemístění ornice vodorovné do 10 m v hornině tř. 1 až 4 | | | | | m3 | | 3,492 | | 120 | 0 | | 419,04 | | | 0 | | 0 | | 41,904 | 0 |
| K | | HSV | | 001 | | 162701105 | Odvz zeminy na skládku | | | | | m3 | | 6,372 | | 194 | 0 | | 1236,17 | | | 0 | | 0 | | 123,6168 | 0 |
| K | | HSV | |  | | 162701110 | Poplatek za skládku zeminy | | | | | m3 | | 6,372 | | 330 | 0 | | 2102,76 | | | 0 | | 0 | | 210,276 | 0 |
| D | | HSV | |  | | **2** | **Zakládání** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 272313611 | Beton základových kleneb prostý tř. B20 | | | | | m3 | | 6,476 | | 2410 | 0 | | 15607,16 | | | 2,417949 | | 0 | | 1560,716 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 272351215 | Bednění stěn základových kleneb zřízení | | | | | m2 | | 4,248 | | 271 | 0 | | 1151,21 | | | 0,001158 | | 0 | | 115,1208 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 272351216 | Bednění stěn základových kleneb odstranění | | | | | m2 | | 4,248 | | 42 | 0 | | 178,42 | | | 0 | | 0 | | 17,8416 | 0 |
| D | | HSV | |  | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu | | | | | m3 | | 3,294 | | 3420 | 0 | | 11265,48 | | | 1,861312 | | 0 | | 1126,548 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 311231126 | Zdivo nosné z cihel 29 pevnosti P 25 na MC 10 -schodišťová zeď | | | | | m3 | | 1,35 | | 3490 | 0 | | 4711,5 | | | 1,905743 | | 0 | | 471,15 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 311272459 | Zdivo Ytong | | | | | m3 | | 85,791 | | 3700 | 0 | | 317426,7 | | | 0,931834 | | 0 | | 31742,67 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 314281114 | Nadezdění komína | | | | | m | | 6,2 | | 1960 | 0 | | 12152 | | | 0,133385 | | 0 | | 1215,2 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 314281354 | Komínový plášť Schiedel UNI\*\*\* jednoprůduchový v 175 cm  D 20 cm | | | | | kus | | 1 | | 19100 | 0 | | 19100 | | | 0,111841 | | 0 | | 1910 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 314281555 | Prefabrikovaná krakorcová deska Schiedel UNI\*\*\* jednoprůduchový  D30cm | | | | | kus | | 1 | | 1770 | 0 | | 1770 | | | 0,069389 | | 0 | | 177 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 314281854 | Ukončení komínu Schiedel UNI\*\*\* jednopruduchový s šachtou  soupravou s prefabrikovanou deskou D 20 cm | | | | | kus | | 1 | | 4580 | 0 | | 4580 | | | 0,06396 | | 0 | | 458 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 317144158R04 | Překlady nosné Ytong 200\*249\*1290 | | | | | kus | | 4 | | 920 | 0 | | 3680 | | | 0,142 | | 0 | | 368 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 317144158R05 | Překlady Ytong 250x249x1290 | | | | | kus | | 4 | | 1113 | 0 | | 4452 | | | 0,142 | | 0 | | 445,2 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 317144158R06 | Překlady Ytong 375x249x1290 | | | | | kus | | 10 | | 2730 | 0 | | 27300 | | | 0,142 | | 0 | | 2730 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 317144158R07 | Překlady Ytong 375x249x2240 | | | | | kus | | 2 | | 2748 | 0 | | 5496 | | | 0,142 | | 0 | | 549,6 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | | | | | m3 | | 0,305 | | 3910 | 0 | | 1192,55 | | | 1,96232 | | 0 | | 119,255 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 317944313 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů  do č. 22 | | | | | t | | 0,202 | | 26850 | 0 | | 5423,7 | | | 1,09 | | 0 | | 542,37 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 342272336 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek Ytong tl 100 mm  objemové hmotnosti do 550 kg/m3 | | | | | m2 | | 138,143 | | 385 | 0 | | 53185,06 | | | 0,076942 | | 0 | | 5318,506 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 342272536 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek Ytong tl 150 mm  objemové hmotnosti do 550 kg/m3 | | | | | m2 | | 29,119 | | 530 | 0 | | 15433,07 | | | 0,115194 | | 0 | | 1543,307 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 342272558 | Příčky z pórobetonových přesných příčkovek Ytong tl.200 mm  objemové hmotnosti do 700 kg/m3 | | | | | m2 | | 7,466 | | 632 | 0 | | 4718,51 | | | 0,15264 | | 0 | | 471,8512 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 346244381 | Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranné  v do 200 mm | | | | | m2 | | 1,316 | | 403 | 0 | | 530,35 | | | 0,186984 | | 0 | | 53,0348 | 0 |
| D | | HSV | |  | | 4 | **Vodorovné konstrukce** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411321414 | Stropy deskové ŽB zn IV | | | | | m3 | | 38,971 | | 2970 | 0 | | 115743,9 | | | 2,44678 | | 0 | | 11574,39 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411351101 | Bednění stropních desek zřízení | | | | | m2 | | 181,483 | | 378 | 0 | | 68600,57 | | | 0,00546 | | 0 | | 6860,057 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411351102 | Bednění stropních desek odstranění | | | | | m2 | | 181,483 | | 96 | 0 | | 17422,37 | | | 0 | | 0 | | 1742,237 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411354173 | Podpěrná konstrukce stropů do 12 kPa zřízení | | | | | m2 | | 181,483 | | 142 | 0 | | 25770,59 | | | 0,005237 | | 0 | | 2577,059 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411354174 | Podpěrná konstrukce stropů do 12 kPa odstranění | | | | | m2 | | 181,483 | | 28 | 0 | | 5081,52 | | | 0 | | 0 | | 508,1524 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 411361721 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 425 | | | | | t | | 11,691 | | 29400 | 0 | | 343715,4 | | | 1,019438 | | 0 | | 34371,54 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 417321313 | Ztužující pásy a věnce ŽB tř. B20 | | | | | m3 | | 3,983 | | 2850 | 0 | | 11351,55 | | | 2,4224 | | 0 | | 1135,155 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 417352111 | Zabudované bednění věnců z U-profilů Ytong š.200 | | | | | m | | 20,14 | | 274 | 0 | | 5518,36 | | | 0,02952 | | 0 | | 551,836 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 417352232 | Zabudované bednění věnců z U-profilů Ytong 600x240x250 mm  objemové hmotnosti do 600 kg/m3 | | | | | m | | 20,14 | | 277 | 0 | | 5578,78 | | | 0,023127 | | 0 | | 557,878 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 417352432 | Zabudované bednění věnců z U-profilů Ytong 600x365x250 mm  objemové hmotnosti do 600 kg/m3 | | | | | m | | 90,794 | | 392 | 0 | | 35591,25 | | | 0,033817 | | 0 | | 3559,125 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 417361321 | Výztuž ztužujících pásů ocelí 11 373 | | | | | t | | 0,923 | | 29900 | 0 | | 27597,7 | | | 1,016839 | | 0 | | 2759,77 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 430321313R04 | Schodišťová konstrukce ŽB tř. B20 vč.bednění a stupňů, výztuže | | | | | m3 | | 2,348 | | 19700 | 0 | | 46255,6 | | | 2,42228 | | 0 | | 4625,56 | 0 |
| D | | HSV | |  | | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy, osazení** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 611421321 | Oprava vnitřních omítek stropů rovných MV rozsahu 30 %  hladkých | | | | | m2 | | 151,22 | | 92 | 0 | | 13912,24 | | | 0,015897 | | 0 | | 1391,224 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 611459171R012 | Stěrková omítka na betonovém stropě | | | | | m2 | | 149,88 | | 236 | 0 | | 35371,68 | | | 0,0083 | | 0 | | 3537,168 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 611471413 | Úprava stropů aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou  tl 2-3 mm | | | | | m2 | | 301,106 | | 124 | 0 | | 37337,14 | | | 0,006102 | | 0 | | 3733,714 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 612421321 | Oprava vnitřních omítek stěn MV rozsahu 30 % hladkých | | | | | m2 | | 562,793 | | 72 | 0 | | 40521,1 | | | 0,015828 | | 0 | | 4052,11 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 612421626 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová zdiva hladká pod  obklady | | | | | m2 | | 132,674 | | 180 | 0 | | 23881,32 | | | 0,04414 | | 0 | | 2388,132 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 612421637 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová zdiva štuková | | | | | m2 | | 31,853 | | 220 | 0 | | 7007,66 | | | 0,04766 | | 0 | | 700,766 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 612421739 | Vnitřní omítka zdiva štuková na armovací síť | | | | | m2 | | 569,758 | | 310 | 0 | | 176625 | | | 0,060018 | | 0 | | 17662,5 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 612425931 | Omítka vnitřního ostění okenního nebo dveřního MV štuková | | | | | m2 | | 35,425 | | 273 | 0 | | 9671,03 | | | 0,057344 | | 0 | | 967,1025 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 612471413 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disperzní přilnavou  přísadou | | | | | m2 | | 562,793 | | 72 | 0 | | 40521,1 | | | 0,004736 | | 0 | | 4052,11 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 622405294R21 | Zateplovaní systém stěn z desek z pěnového polystyrénu  tl 160 mm | | | | | m2 | | 500,052 | | 1310 | 0 | | 655068,1 | | | 0,04183 | | 0 | | 65506,81 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 622421131 | Vyrovnávací omítka pod zateplovací systém původního zdiva | | | | | m2 | | 246,962 | | 164 | 0 | | 40501,77 | | | 0,048165 | | 0 | | 4050,177 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 622421152 | Povrchová úprava soklu | | | | | m2 | | 32,321 | | 428 | 0 | | 13833,39 | | | 0,059473 | | 0 | | 1383,339 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 629451112 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC pro okna | | | | | m | | 31,65 | | 52 | 0 | | 1645,8 | | | 0,02079 | | 0 | | 164,58 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 629451112R20 | Vyrovnávací vrstva pod parapety a obklady oken | | | | | m | | 31,65 | | 52 | 0 | | 1645,8 | | | 0,02079 | | 0 | | 164,58 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 631313611 | Mazanina z betonu zn III tl 100 mm | | | | | m3 | | 17,962 | | 2780 | 0 | | 49934,36 | | | 2,42198 | | 0 | | 4993,436 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 631313611R06 | Mazanina spádová z betonu zn III tl 120 mm střecha terasy | | | | | m3 | | 0,888 | | 3120 | 0 | | 2770,56 | | | 2,42198 | | 0 | | 277,056 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 631319173 | Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže  do mazanin tl 100 mm | | | | | m3 | | 17,962 | | 76 | 0 | | 1365,11 | | | 0 | | 0 | | 136,5112 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | | | | | t | | 1,157 | | 25300 | 0 | | 29272,1 | | | 1,053056 | | 0 | | 2927,21 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 631571002 | Násyp z kameniva těženého frakce 16/32 | | | | | m3 | | 2,424 | | 865 | 0 | | 2096,76 | | | 1,837 | | 0 | | 209,676 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 632451021R03 | Plastifikační zálivka tl.30 mm | | | | | m2 | | 175,02 | | 484 | 0 | | 84709,68 | | | 0,04984 | | 0 | | 8470,968 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 632451022R03 | Příplatek za další tl.5 mm plastifikační zálivky | | | | | m2 | | 495,04 | | 137 | 0 | | 67820,48 | | | 0,07426 | | 0 | | 6782,048 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 632921411 | Dlažba z betonových dlaždic tl 40 mm na MC10 MPa na terase | | | | | m2 | | 7,4 | | 510 | 0 | | 3774 | | | 0,27463 | | 0 | | 377,4 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 641991721R01 | Montáž a osazení oken, dveří plastových | | | | | bm | | 167,02 | | 184 | 0 | | 30731,68 | | | 0,00096 | | 0 | | 3073,168 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437220 | okno plastové 1křídlové 800x1000 bílé | | | | | kus | | 1 | | 3306 | 0 | | 3306 | | | 0,013 | | 0 | | 330,6 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437230 | okno plastové 1křídlové 400x500 | | | | | kus | | 7 | | 2235 | 0 | | 15645 | | | 0,016 | | 0 | | 1564,5 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437240 | okno plastové 1křídlové 950x1200 | | | | | kus | | 3 | | 3886 | 0 | | 11658 | | | 0,02 | | 0 | | 1165,8 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437250 | okno plastové 1křídlové 1000x1200 | | | | | kus | | 15 | | 3964 | 0 | | 59460 | | | 0,03 | | 0 | | 5946 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437260 | okno plastové 1křídlové 800x1200 | | | | | kus | | 7 | | 3574 | 0 | | 25018 | | | 0,035 | | 0 | | 2501,8 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437270 | okno plastové 1křídlové 600x1000 | | | | | kus | | 1 | | 3023 | 0 | | 3023 | | | 0,01 | | 0 | | 302,3 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437280 | okno plastové francouzské se sloupkem dvoukřídlé 2000x2100 | | | | | kus | | 2 | | 12463 | 0 | | 24926 | | | 0,013 | | 0 | | 2492,6 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437290 | balkonové dveře 740x1940 | | | | | kus | | 1 | | 4654 | 0 | | 4654 | | | 0,017 | | 0 | | 465,4 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437300 | vchodové dveře 2/3 prosklená výplň s dělením, bezpeč.zámek  FAB 5 klíčů klika/klika 1140x2020 | | | | | kus | | 1 | | 22720 | 0 | | 22720 | | | 0,021 | | 0 | | 2272 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437310 | vchodové dveře plné 900x2020 bezp.zámek, FAB 5 klíčů, klika/klika | | | | | kus | | 2 | | 18470 | 0 | | 36940 | | | 0,03 | | 0 | | 3694 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437320 | dveřní křídlo plastové výplň Sanita II 900x2100 do interiéru | | | | | kus | | 2 | | 7020 | 0 | | 14040 | | | 0,036 | | 0 | | 1404 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 611437329 | doprava plastových výrobků pro výplně otvorů | | | | | kpl | | 1 | | 5520 | 0 | | 5520 | | | 0 | | 0 | | 552 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 642942111 | Osazení dveřní zárubně kovové do 2,5 m2 MC | | | | | kus | | 29 | | 310 | 0 | | 8990 | | | 0,01886 | | 0 | | 899 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553300960 | zárubeň ocelová CGH 110 60x197x11cm L(P) | | | | | kus | | 14 | | 676 | 0 | | 9464 | | | 0,0098 | | 0 | | 946,4 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553300980 | zárubeň ocelová CGH 110 70x197x11cm L (P) | | | | | kus | | 1 | | 688 | 0 | | 688 | | | 0,0101 | | 0 | | 68,8 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553301000 | zárubeň ocelová CGH 110 80x197x11cm L (P) | | | | | kus | | 6 | | 695 | 0 | | 4170 | | | 0,0104 | | 0 | | 417 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553301020 | zárubeň ocelová CGH 110 90x197x11cm L (P) | | | | | kus | | 1 | | 705 | 0 | | 705 | | | 0,01065 | | 0 | | 70,5 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553324500 | zárubeň ocelová 03MZE 700x1970x140 cm L | | | | | kus | | 1 | | 2180 | 0 | | 2180 | | | 0,02722 | | 0 | | 218 | 0 |
| M | | HSV | | MAT | | 553324520 | zárubeň ocelová 03MZE 900x1970x140 cm L | | | | | kus | | 6 | | 2200 | 0 | | 13200 | | | 0,02752 | | 0 | | 1320 | 0 |
| K | | HSV | | 011 | | 648991113 | Osazení parapetních desek vnitřních z plastických hmot  š.200-300 mm | | | | | m | | 24,85 | | 420 | 0 | | 10437 | | | 0,008846 | | 0 | | 1043,7 | 0 |
| D | | HSV | |  | | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | HSV | | 003 | | 941941052 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 24 m | | | | | m2 | | 679,5 | | 62 | 0 | | 42129 | | | 4,5E-07 | | 0 | | 4212,9 | 0 |
| K | | HSV | | 003 | | 941941392 | Příplatek za první a ZKD měsíc použití lešení jednořadového  s podlahami š 1,5 m v do 24 m | | | | | m2 | | 1359 | | 34 | 0 | | 46206 | | | 0,001512 | | 0 | | 4620,6 | 0 |
| K | | HSV | | 003 | | 941941852 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š 1,5 m v do 24 m | | | | | m2 | | 679,5 | | 40 | 0 | | 27180 | | | 0 | | 0 | | 2718 | 0 |
| K | | HSV | | 003 | | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | | | | | m2 | | 439,07 | | 74 | 0 | | 32491,18 | | | 0,00265 | | 0 | | 3249,118 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 953831113 R09 | Vyvložkování komína | | | | | m | | 13,5 | | 1320 | 0 | | 17820 | | | 0,00121 | | 0 | | 1782 | 0 |
| K | | HSV | | 014 | | 953831114R09 | Napojení kouřovodu od kotle na komín | | | | | ks | | 1 | | 4200 | 0 | | 4200 | | | 0,00206 | | 0 | | 420 | 0 |
| K | | HSV | |  | | **957890001R9** | **Požární hlásiče** | | | | | ks | | 3 | | 478 | 0 | | 1434 | | | 0 | | 0 | | 143,4 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad stropem II.NP | | | | | m3 | | 1,62 | | 445 | 0 | | 720,9 | | | 0 | | 1,594 | | 72,09 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 965081813 | Bourání dlažby z dlaždic kameninových, cementových, teracových  nebo čedičových pl nad 1 m2 | | | | | m2 | | 21,25 | | 55 | 0 | | 1168,75 | | | 0 | | 0,065 | | 116,875 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl 2m2 | | | | | m2 | | 22,08 | | 120 | 0 | | 2649,6 | | | 0,001027 | | 0,062 | | 264,96 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl nad 2 m2 | | | | | m2 | | 16,744 | | 107 | 0 | | 1791,61 | | | 0,001027 | | 0,067 | | 179,1608 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl 2 m2 | | | | | m2 | | 17,2 | | 177 | 0 | | 3044,4 | | | 0,001201 | | 0,076 | | 304,44 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 971033541 | Odbourávání zdiva cihelného na MVC nebo MV | | | | | m3 | | 2,666 | | 855 | 0 | | 2279,43 | | | 0,00187 | | 1,8 | | 227,943 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 50 mm š 100 mm pro zavázání  příček | | | | | m | | 7,5 | | 53 | 0 | | 397,5 | | | 0,000504 | | 0,009 | | 39,75 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 974031134 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 50 mm š 150 mm pro zavázání  příček | | | | | m | | 15 | | 60 | 0 | | 900 | | | 0,000504 | | 0,013 | | 90 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 974031157 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl 100 mm pero zavázání zdí | | | | | m | | 10 | | 104 | 0 | | 1040 | | | 0,000504 | | 0,054 | | 104 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm  v 250 mm | | | | | m | | 15,3 | | 129 | 0 | | 1973,7 | | | 0 | | 0,065 | | 197,37 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 978013141 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 30 % | | | | | m2 | | 562,793 | | 12 | 0 | | 6753,52 | | | 0 | | 0,01 | | 675,3516 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 978015271 | Otlučení vnějších omítek rozsahu 65 % - jsou zčásti opadané | | | | | m2 | | 292,557 | | 18 | 0 | | 5266,03 | | | 0 | | 0,037 | | 526,6026 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | | | | | t | | 172 | | 129 | 0 | | 22188 | | | 0 | | 0 | | 2218,8 | 0 |
| P | | HSV | | 013 | | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | | | | | t | | 173,5647 | | 237 | 0 | | 41134,84 | | | 0 | | 0 | | 4113,484 | 0 |
| P | | HSV | | 013 | | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km | | | | | t | | 2082,777 | | 10 | 0 | | 20827,77 | | | 0 | | 0 | | 2082,777 | 0 |
| K | | HSV | | 013 | | 9790811210 | Poplatek za skládku | | | | | t | | 199,453 | | 240 | 0 | | 47868,72 | | | 0 | | 0 | | 4786,872 | 0 |
| P | | HSV | | 013 | | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | | | | | t | | 173,5647 | | 130 | 0 | | 22563,41 | | | 0 | | 0 | | 2256,341 | 0 |
| P | | HSV | | 013 | | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m | | | | | t | | 694,2589 | | 15 | 0 | | 10413,88 | | | 0 | | 0 | | 1041,388 | 0 |
| K | | HSV | | 006 | | 981011313 | Demolice budov postupným rozebíráním zděných na maltu  vápennou, podíl do 20 % | | | | | m3 | | 407,871 | | 156 | 0 | | 63627,88 | | | 0,000821 | | 0,35 | | 6362,788 | 0 |
| D | | HSV | |  | | **99** | **Přesun hmot HSV** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| P | | HSV | | 011 | | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | | | | | t | | 455,6604 | | 204 | 0 | | 92954,73 | | | 0 | | 0 | | 9295,473 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **711** | **Izolace proti vodě a vlhkosti** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 711 | | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena  lakem asfaltovým | | | | | m2 | | 179,78 | | 7 | 0 | | 1258,46 | | | 0 | | 0 | | 125,846 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 246170260 | lak asfaltový A 1999 černý (á 9kg) | | | | | kg | | 134,835 | | 57 | 0 | | 7685,6 | | | 0,001 | | 0 | | 768,5595 | 0 |
| K | | PSV | | 711 | | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovným pásem  přitavením NAIP | | | | | m2 | | 179,78 | | 65 | 0 | | 11685,7 | | | 0,000398 | | 0 | | 1168,57 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 628331610 | pás těžký asfaltovaný EXTRASKLOBIT PE (G 200 S 40) | | | | | m2 | | 206,747 | | 117 | 0 | | 24189,4 | | | 0,0045 | | 0 | | 2418,94 | 0 |
| K | | PSV | |  | | 711142660R07 | Stěrková izolace s badáží na střeše terasy | | | | | m2 | | 10,256 | | 760 | 0 | | 7794,56 | | | 0 | | 0 | | 779,456 | 0 |
| P | | PSV | | 711 | | 998711202 | Přesun izolace v objektu v. do 12m | | | | | % | | 4 | | 526,1372 | 0 | | 2104,55 | | | 0 | | 0 | | 210,4549 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **713** | **Izolace tepelné** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 713 | | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah na sucho 1 vrstva z rohoží,  pásů, dílců, desek | | | | | m2 | | 175,02 | | 15 | 0 | | 2625,3 | | | 0,000032 | | 0 | | 262,53 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 2837586801 | deska z pěnového polystyrenu Styrodur tl.50 mm | | | | | m2 | | 93,044 | | 259 | 0 | | 24098,4 | | | 0,001 | | 0 | | 2409,84 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 283758730 | deska z pěnového polystyrenu Styrodur tl.150 mm | | | | | m2 | | 85,476 | | 776 | 0 | | 66329,38 | | | 0,002 | | 0 | | 6632,938 | 0 |
| K | | PSV | | 713 | | 713131121R07 | Montáž izolace tepelné strop přichycením dráty rohoží | | | | | m2 | | 187,113 | | 47 | 0 | | 8794,31 | | | 0,00053 | | 0 | | 879,4311 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 631481050 | deska miner. střešní izolační ORSIK alfa 600x1200 mm tl.120 mm | | | | | m2 | | 190,855 | | 166 | 0 | | 31681,93 | | | 0,0042 | | 0 | | 3168,193 | 0 |
| K | | PSV | | 713 | | 713191121 | Pojistná folie na polystyren | | | | | m2 | | 175,02 | | 40 | 0 | | 7000,8 | | | 0,001216 | | 0 | |  | 0 |
| P | | PSV | | 713 | | 998713202 | Přesun izol.tep. objekt v.do 12m | | | | | % | | 2 | | 1405,301 | 0 | | 2810,6 | | | 0 | | 0 | | 281,0602 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **721** | **Zdravotech. vnitřní instalace** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 721 | | 721171106 | ZTI | | | | | kpl | | 1 | | 149000 | 0 | | 149000 | | | 0,02592 | | 0 | | 14900 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **731** | **Ústřední topení, kotelny** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 731 | | 731131111R73 | Vytápění | | | | | soubor | | 1 | | 410000 | 0 | | 410000 | | | 0,094 | | 0 | | 41000 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **762** | **Konstrukce tesařské** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762083130 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu do 320 cm2 | | | | | kus | | 42 | | 44 | 0 | | 1848 | | | 0 | | 0 | | 184,8 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762311101 | Montáž hmoždinek buldog | | | | | kus | | 58 | | 14 | 0 | | 812 | | | 0 | | 0 | | 81,2 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 562841100 | spoj bulldog | | | | | kus | | 63,8 | | 37 | 0 | | 2360,6 | | | 0,00008 | | 0 | | 236,06 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762311103 | Osazení kotevních želez, příložek, patek, táhel k dřevěné konstrukci | | | | | kus | | 70 | | 85 | 0 | | 5950 | | | 0,003322 | | 0 | | 595 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 311843200R03 | chemická kotva a kotvení pozednice | | | | | kus | | 34 | | 126 | 0 | | 4284 | | | 0,0058 | | 0 | | 428,4 | 0 |
| M | | PSV | | B | | 311843200R04 | styčníkové plechy krokví | | | | | kus | | 36 | | 96 | 0 | | 3456 | | | 0,0058 | | 0 | | 345,6 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762313112 | Montáž svorníku délky do 300mm | | | | | kus | | 68 | | 27 | 0 | | 1836 | | | 0 | | 0 | | 183,6 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 552840300R05 | svorník D 12 mm + matice+velkoplošné podložky | | | | | kus | | 68 | | 84 | 0 | | 5712 | | | 0,00054 | | 0 | | 571,2 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762333110 | Montáž vázaných konstrukcí nepravidelných krovů z řeziva  průřezové plochy do 120 cm2 | | | | | m | | 363,3 | | 210 | 0 | | 76293 | | | 0,000985 | | 0 | | 7629,3 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 605126080 | fošna SM omítané 40x200 | | | | | m3 | | 3,197 | | 6240 | 0 | | 19949,28 | | | 0,55 | | 0 | | 1994,928 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762333120 | Montáž vázaných konstrukcí nepravidelných krovů z řeziva  průřezové plochy do 224 cm2-krokve, příložk | | | | | m | | 336,5 | | 246 | 0 | | 82779 | | | 0,00099 | | 0 | | 8277,9 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 605152220 | hranol SM I tl.100/180, 105/140, 105/180 | | | | | m3 | | 6,658 | | 5960 | 0 | | 39681,68 | | | 0,55 | | 0 | | 3968,168 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762333130 | Montáž vázaných konstrukcí nepravidelných krovů z řeziva  průřezové plochy do 288 cm2-pozednice | | | | | m | | 32,6 | | 210 | 0 | | 6846 | | | 0,00099 | | 0 | | 684,6 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 605152340 | hranol SM I tl.150mm š.150mm dl.625-900cm | | | | | m3 | | 0,807 | | 5960 | 0 | | 4809,72 | | | 0,55 | | 0 | | 480,972 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762342214 | Zřízení laťování na střechách sklonu do 60° rozteč do 360 mm | | | | | m2 | | 294,04 | | 27 | 0 | | 7939,08 | | | 0 | | 0 | | 793,908 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 605171020 | lať SM/JD I průřez pod 25cm2 dl.200-399cm 60/40 mm | | | | | m3 | | 3,325 | | 6710 | 0 | | 22310,75 | | | 0,55 | | 0 | | 2231,075 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762342451 | Montáž kontralatě | | | | | m | | 310,3 | | 8 | 0 | | 2482,4 | | | 0 | | 0 | | 248,24 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž krovu, bednění,  laťování, světlíky, klíny | | | | | m3 | | 13,987 | | 765 | 0 | | 10700,06 | | | 0,022818 | | 0 | | 1070,006 | 0 |
| K | | PSV | |  | | 762395090 | Moření trámů a latí, palubek | | | | | m3 | | 15,4 | | 420 | 0 | | 6468 | | | 0 | | 0 | | 646,8 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762841210 | Montáž podbíjení z hoblovaných prken na sraz | | | | | m2 | | 70,962 | | 150 | 0 | | 10644,3 | | | 0,00017 | | 0 | | 1064,43 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611911550 | obložení palubkové smrk KLASIK tl.18mm š.120mm 1 | | | | | m2 | | 76,639 | | 269 | 0 | | 20615,89 | | | 0,00931 | | 0 | | 2061,589 | 0 |
| K | | PSV | | 762 | | 762895000 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž záklopu,  stropnice a podbíjení | | | | | m3 | | 1,38 | | 124 | 0 | | 171,12 | | | 0,00299 | | 0 | | 17,112 | 0 |
| P | | PSV | | 762 | | 998762202 | Tesař kce přesun hmot výška -12m | | | | | % | | 6 | | 3379,489 | 0 | | 20276,93 | | | 0 | | 0 | | 2027,693 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **763** | **Sádrokartony** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 763 | | 763112123 | Sádrokartonová příčka GKF | | | | | m2 | | 10,67 | | 1070 | 0 | | 11416,9 | | | 0,051852 | | 0 | | 1141,69 | 0 |
| K | | PSV | | 763 | | 763119210 | Sádrokarton základní penetrační nátěr (Grundierung) | | | | | m2 | | 208,453 | | 19 | 0 | | 3960,61 | | | 0,00012 | | 0 | | 396,0607 | 0 |
| K | | PSV | | 763 | | 763161426R07 | Sádrokarton podkroví KNAUF kce z profilů CD 2vrstvá šikmá  a vodorovná desky GKF tl 2x12,5 mm | | | | | m2 | | 187,113 | | 1330 | 0 | | 248860,3 | | | 0,04381 | | 0 | | 24886,03 | 0 |
| K | | PSV | | 763 | | 763181133 | Zárubně ocelové pro sádrokartonové příčky protipožární | | | | | kus | | 1 | | 2970 | 0 | | 2970 | | | 0,02469 | | 0 | | 297 | 0 |
| P | | PSV | | 763 | | 998763201 | Přesun hmot výška -12 | | | | | % | | 9 | | 2672,078 | 0 | | 24048,7 | | | 0 | | 0 | | 2404,87 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **764** | **Konstrukce klempířské** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764222520 | Oplechování Zn-Ti okapnička terasy rš 330 mm | | | | | m | | 9,062 | | 419 | 0 | | 3796,98 | | | 0,00318 | | 0 | | 379,6978 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764231530 | Lemování Zn-Ti plech zdi u terasy rš 330 mm | | | | | m | | 4,662 | | 320 | 0 | | 1491,84 | | | 0,00172 | | 0 | | 149,184 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764251501 | Žlab Zn-Ti podokapní čtyřhranný rš 250 mm u terasy | | | | | m | | 4,7 | | 348 | 0 | | 1635,6 | | | 0,0023 | | 0 | | 163,56 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764252503 | Žlab Zn-Ti podokapní půlkruhový rš 330 mm | | | | | m | | 31,7 | | 357 | 0 | | 11316,9 | | | 0,00284 | | 0 | | 1131,69 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764259531 | Žlab Zn-Ti podokapní kotlík | | | | | kus | | 5 | | 520 | 0 | | 2600 | | | 0,00269 | | 0 | | 260 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764551501 | Odpadní trouby Zn-Ti čtvercové strana 75 mm | | | | | m | | 3 | | 410 | 0 | | 1230 | | | 0,00219 | | 0 | | 123 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764554503 | Odpadní trouby Zn-Ti kruhové průměr 120 mm | | | | | m | | 45 | | 425 | 0 | | 19125 | | | 0,00263 | | 0 | | 1912,5 | 0 |
| K | | PSV | | 764 | | 764711116 | Systémový vnější okenní Al parepet lakovaný | | | | | m | | 31,65 | | 470 | 0 | | 14875,5 | | | 0,00334 | | 0 | | 1487,55 | 0 |
| P | | PSV | | 764 | | 998764202 | Klemp kce přesun hmot dl 50m,v 12m | | | | | % | | 3 | | 560,7182 | 0 | | 1682,15 | | | 0 | | 0 | | 168,2155 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **765** | **Konstrukce - krytiny tvrdé** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331121 | Krytina âetonová Bramac Moravská drážková střecha složitá  na sucho | | | | | m2 | | 294,04 | | 372 | 0 | |  | | | 0,046408 | | 0 | | 10938,29 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331131 | Krytina betonová Bramac Moravská drážková hřeben z hřebenáčů  na sucho s větracím pásem | | | | | m | | 15,8 | | 735 | 0 | | 11613 | | | 0,0136 | | 0 | | 1161,3 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331161 | Krytina betonová Bramac Moravská drážková štítové hrany z tašek  krajních s ozubem | | | | | m | | 38,8 | | 262 | 0 | | 10165,6 | | | 0,023392 | | 0 | | 1016,56 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331162 | Krytina betonová Bramac Moravská drážková okraje a zlomy střech  z tašek pultových | | | | | m | | 15 | | 538 | 0 | | 8070 | | | 0,0221 | | 0 | | 807 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331411 | Krytina betonová Bramac bobrovka úžlabí izolační pás | | | | | m | | 17,3 | | 1150 | 0 | | 19895 | | | 0,00157 | | 0 | | 1989,5 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331512 | Krytina betonová Bramac střešní okna výstupní | | | | | kus | | 1 | | 9798 | 0 | | 9798 | | | 0,02085 | | 0 | | 979,8 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331611 | Krytina betonová Bramac olemování nadstřešních konstrukcí  systémem Wakaflex | | | | | m | | 5 | | 1120 | 0 | | 5600 | | | 0,00138 | | 0 | | 560 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331612 | Krytina betonová Bramac náhrada podbití folií 140 | | | | | m2 | | 294,04 | | 33 | 0 | | 9703,32 | | | 0,000183 | | 0 | | 970,332 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331621 | Krytina betonová Bramac přiřezání a uchycení tašek drážkových | | | | | m | | 70,2 | | 90 | 0 | | 6318 | | | 0,00004 | | 0 | | 631,8 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331631 | Krytina betonová Bramac odvětrávací tašky z plastů pro krytinu  drážkovou | | | | | kus | | 7 | | 1580 | 0 | | 11060 | | | 0,0028 | | 0 | | 1106 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331632 | Krytina betonová Bramac prostupové tašky z plastů pro krytinu  drážkovou | | | | | kus | | 1 | | 670 | 0 | | 670 | | | 0,0012 | | 0 | | 67 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331652 | Krytina betonová Bramac stoupací plošina kovová dl 88 cm | | | | | kus | | 1 | | 3870 | 0 | | 3870 | | | 0,0224 | | 0 | | 387 | 0 |
| K | | PSV | | 765 | | 765331661 | Krytina betonová Bramac větrací mřížka š 52 mm | | | | | m | | 31,827 | | 49 | 0 | | 1559,52 | | | 0,00012 | | 0 | | 155,9523 | 0 |
| P | | PSV | | 765 | | 998765202 | Krytiny tvrdé přesun hmot, v -12m | | | | | % | | 6 | | 2077,053 | 0 | | 12462,32 | | | 0 | | 0 | | 1246,232 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **766** | **Konstrukce truhlářské** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766661112 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do ocelové  zárubně 1křídlových š do 0,8 m | | | | | kus | | 22 | | 184 | 0 | | 4048 | | | 0 | | 0 | | 404,8 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611601620 | dveře dřev.vnitř.hlad.plné 1křídl. 70x197cm Prefa C | | | | | kus | | 1 | | 1630 | 0 | | 1630 | | | 0,0155 | | 0 | | 163 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611601860 | dveře dřev.vnitř.hlad.plné 1křídl. 80x197cm Prefa A | | | | | kus | | 6 | | 1690 | 0 | | 10140 | | | 0,016 | | 0 | | 1014 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611602160 | dveře dřev.vnitř.hlad.plné 1křídl. 90x197cm Prefa A | | | | | kus | | 1 | | 1640 | 0 | | 1640 | | | 0,0175 | | 0 | | 164 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611601320 | dveře dřev.vnitř.hlad.plné 1křídl. 60x197cm Prefa C | | | | | kus | | 14 | | 1580 | 0 | | 22120 | | | 0,0138 | | 0 | | 2212 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766661122 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíravých do  ocelové zárubně 1křídlových š přes 0,8 m | | | | | kus | | 1 | | 187 | 0 | | 187 | | | 0 | | 0 | | 18,7 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611600530 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídl.90x197 | | | | | kus | | 1 | | 1950 | 0 | | 1950 | | | 0,0175 | | 0 | | 195 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766661413 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních  1křídlových š do 0,8 m bez kukátka | | | | | kus | | 2 | | 232 | 0 | | 464 | | | 0 | | 0 | | 46,4 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 553455020 | dveře požární 1křídl. 30 min. 80x197 | | | | | kus | | 1 | | 7330 | 0 | | 7330 | | | 0,071 | | 0 | | 733 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 553455010 | dveře požární 1křídl. 30 min. 70x197 | | | | | kus | | 1 | | 7120 | 0 | | 7120 | | | 0,063 | | 0 | | 712 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766661422 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných protipožárních  1křídlových š přes 0,8 m | | | | | kus | | 6 | | 238 | 0 | | 1428 | | | 0 | | 0 | | 142,8 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611652030 | dveře vnitřní protipožární 1kř.90x197cm | | | | | kus | | 6 | | 8450 | 0 | | 50700 | | | 0,049 | | 0 | | 5070 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766671102 | Okna střešní VELUX kyvná s ventilační klapkou do profilované  krytiny 78x98 cm | | | | | kus | | 6 | | 9200 | 0 | | 55200 | | | 0,03511 | | 0 | | 5520 | 0 |
| K | |  | | 766 | | 766671102R07 | Komâi lemování Velux | | | | | kus | | 6 | | 2780 | 0 | | 16680 | | | 0,03511 | | 0 | | 1668 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří | | | | | m | | 11,26 | | 140 | 0 | | 1576,4 | | | 0,00001 | | 0 | | 157,64 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 611872160r06 | prah dveřní dřevěný dubový tl.2cM | | | | | m | | 11,26 | | 340 | 0 | | 3828,4 | | | 0,00193 | | 0 | | 382,84 | 0 |
| K | | PSV | |  | | 76671102R08 | Zastiňovací roleta | | | | | ks | | 6 | | 650 | 0 | | 3900 | | | 0 | | 0 | | 390 | 0 |
| K | | PSV | |  | | 76671108R07 | Výlez do půdního prostoru zateplený a protipožární se  skládacími schody | | | | | ks | | 1 | | 7600 | 0 | | 7600 | | | 0 | | 0 | | 760 | 0 |
| K | | PSV | | 766 | | 766812115 | Kuchyňské linky | | | | | kus | | 3 | | 57000 | 0 | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | | 0 | | 0 | | 1105,625 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **767** | **Konstrukce doplňkové kovové** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 767 | | 767161120R07 | Zábradlí pozinkované na terase | | | | | m | | 9,1 | | 4200 | 0 | | 38220 | | | 0,00005 | | 0 | | 3822 | 0 |
| K | | PSV | | 767 | | 767221110R07 | Zámečnická montáž zábradlí schodišťového madla z trubek do zdi | | | | | m | | 24 | | 770 | 0 | | 18480 | | | 0 | | 0 | | 1848 | 0 |
| K | | PSV | | 767 | | 767995104 | Zámečnická montáž - podpěra středové vaznice jäkl 70/70/4 a  vaznice U 180 | | | | | kg | | 868,4 | | 26 | 0 | | 22578,4 | | | 5,12E-05 | | 0 | | 2257,84 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 133220700R07 | výroba podpěry a vaznice | | | | | kg | | 868,4 | | 69 | 0 | | 59919,6 | | | 1 | | 0 | | 5991,96 | 0 |
| K | | PSV | | 767 | | 767995105 | Zámečnická montáž atypického výrobku hmotnosti celkem do  100 kg | | | | | kg | | 142 | | 24 | 0 | | 3408 | | | 4,93E-05 | | 0 | | 340,8 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 132112960 R071 | výroba trubkového zábradlí pro franc.okna | | | | | kg | | 142 | | 69 | 0 | | 9798 | | | 1 | | 0 | | 979,8 | 0 |
| K | | PSV | |  | | 767999 | Zinkování | | | | | kg | | 142 | | 31 | 0 | | 4402 | | | 0 | | 0 | | 440,2 | 0 |
| P | | PSV | | 767 | | 998767202 | Zámečnické kce přesun hmot v -12m | | | | | % | | 3 | | 1568,06 | 0 | | 4704,18 | | | 0 | | 0 | | 470,418 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **771** | **Podlahy z dlaždic** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771274113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š  do 300 mm | | | | | m | | 67,2 | | 130 | 0 | | 8736 | | | 0,00147 | | 0 | | 873,6 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 597633300 | schodovky | | | | | m2 | | 23 | | 840 | 0 | | 19320 | | | 0,0333 | | 0 | | 1932 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771274232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických  flexibilní lepidlo v do 200 mm | | | | | m | | 67,2 | | 65 | 0 | | 4368 | | | 0,00096 | | 0 | | 436,8 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 597632520 | dlaždice keramická | | | | | m2 | | 27 | | 311 | 0 | | 8397 | | | 0,0248 | | 0 | | 839,7 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771414132 | Montáž soklíků schodišťových flexiblní lepidlo v do 90 mm | | | | | m | | 48,3 | | 69 | 0 | | 3332,7 | | | 0,00041 | | 0 | | 333,27 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo  v do 90 mm | | | | | m | | 157,077 | | 50 | 0 | | 7853,85 | | | 0,00045 | | 0 | | 785,385 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním  lepidlem do 25 ks/m2 | | | | | m2 | | 175,27 | | 240 | 0 | | 42064,8 | | | 0,0053 | | 0 | | 4206,48 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 597637010 | dlaždice ker.neglaz.slinutá | | | | | m2 | | 200 | | 315 | 0 | | 63000 | | | 0,019 | | 0 | | 6300 | 0 |
| K | | PSV | | 771 | | 771589191 | Příplatek k montáž podlah z mozaiky za plochu do 5 m2 | | | | | m2 | | 35,44 | | 32 | 0 | | 1134,08 | | | 0 | | 0 | | 113,408 | 0 |
| P | | PSV | | 771 | | 998771202 | Přesun podlahy výška objektu do 12m | | | | | % | | 7 | | 1582,064 | 0 | | 11074,45 | | | 0 | | 0 | | 1107,445 | 0 |
| D | | PSV | |  | | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 776 | | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | | | | | m | | 256,366 | | 45 | 0 | | 11536,47 | | | 0,00002 | | 0 | | 1153,647 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 345721250 | lišta rohová z PVC LV 40x40 | | | | | m | | 260 | | 52 | 0 | | 13520 | | | 0,0004 | | 0 | | 1352 | 0 |
| K | | PSV | | 776 | | 776511000 | Lepení pásů povlakových podlah pryžových | | | | | m2 | | 263,8 | | 90 | 0 | | 23742 | | | 0,00011 | | 0 | | 2374,2 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 284122850 | podlahovina Novoflor Extra šíře 1500 tl. 2,0 mm | | | | | m2 | | 316 | | 246 | 0 | | 77736 | | | 0,00284 | | 0 | | 7773,6 | 0 |
| P | | PSV | | 776 | | 998776202 | Přesun podlaha povlak objekt do 12m | | | | | % | | 1 | | 1265,345 | 0 | | 1265,34 | | | 0 | | 0 | | 126,5345 | 0 |
| D | | PSV | |  | | 781 | Dokončovací práce a obklady | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 781 | | 781474116 | Montáž obkladů keramických režných flexibilní lepidlo | | | | | m2 | | 132,674 | | 340 | 0 | | 45109,16 | | | 0,0052 | | 0 | | 4510,916 | 0 |
| M | | PSV | | MAT | | 597814500 | obkládačka RAKO | | | | | m2 | | 142 | | 261 | 0 | | 37062 | | | 0,0109 | | 0 | | 3706,2 | 0 |
| K | | PSV | | 781 | | 781494511 | Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo | | | | | m | | 114,178 | | 77 | 0 | | 8791,71 | | | 0,00026 | | 0 | | 879,1706 | 0 |
| K | | PSV | | 781 | | 781671113 | Montáž obkladů z dlaždic keramických do malty parapet  šířky do 200 mm | | | | | m | | 2,8 | | 92 | 0 | | 257,6 | | | 0,008816 | | 0 | | 25,76 | 0 |
| P | | PSV | | 781 | | 998781202 | Přesun obklady výška objektu do 12m | | | | | % | | 5 | | 912,2047 | 0 | | 4561,02 | | | 0 | | 0 | | 456,1024 | 0 |
| D | | PSV | |  | | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 783 | | 783221122 | Nátěry zárubní | | | | | m2 | | 36 | | 186 | 0 | | 6696 | | | 0,000741 | | 0 | | 669,6 | 0 |
| K | | PSV | | 783 | | 783225100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva  standardní dvojnásobné a 1x email | | | | | m2 | | 4,704 | | 96,5 | 0 | | 453,94 | | | 0,00031 | | 0 | | 45,3936 | 0 |
| K | | PSV | | 783 | | 783226100 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva  standardní základní | | | | | m2 | | 4,704 | | 33 | 0 | | 155,23 | | | 7,68E-05 | | 0 | | 15,5232 | 0 |
| K | | PSV | | 783 | | 783624300 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní  dvojnásobné původní dveře | | | | | m2 | | 83,927 | | 254 | 0 | | 21317,46 | | | 0,00046 | | 0 | | 2131,746 | 0 |
| K | | PSV | | 783 | | 783721113 | Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím  lakem 3x lakování | | | | | m2 | | 87,709 | | 101 | 0 | | 8858,61 | | | 0,000585 | | 0 | | 885,8609 | 0 |
| D | | PSV | |  | | 784 | Dokončovací práce - malby | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | PSV | | 784 | | 784453601 | Malby směsi PRIMALEX tekuté bílé dvojnásobné v místnostech  v do 3,8 m | | | | | m2 | | 1709,382 | | 36 | 0 | | 61537,75 | | | 0,00027 | | 0 | | 6153,775 | 0 |
| D | | M | |  | | **21-M** | **Elektromontáže** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | M | | 921 | | 210010022R21 | Elektromontáže | | | | | kpl | | 1 | | 140468 | 0 | | 140468 | | | 0 | | 0 | | 14046,8 | 0 |
| D | | M | |  | | **24-M** | **Odvětrání** | | | | |  | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K | | M | | 924 | | 240010016 | Odvětrávání sociálních zařízení | | | | | kpl | | 1 | | 22000 | 0 | | 22000 | | | 0 | | 0 | | 2200 | 0 |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | Celkem bez DPH | | | |  |  | | 5981002 | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | DPH snížené | | | | 0,1 |  | | 609444,1 | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  |  | | | | | DPH základní | | | | 0,2 |  | | 0 | | |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Objekt: | 9171-3 | | | | Přípojka kanalizace | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| Část: |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| JKSO: |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  | Jednotková cena - základ DPH | | | | | | |  | |  | Hodnota DPH | | | |
| TYP | Zařazení | | KCN | | Kód položky | | | Název | MJ | Množství | 0,1 | | 0,2 | | Cena celkem | | | J. hmotnost | | J. suť | 0,1 | | 0,2 | |
| D | HSV | |  | | **1** | | | **Zemní práce** |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| K | HSV | | 001 | | 132201101 | | | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 32,4 | 432 | | 0 | | 13996,8 | | | 0 | | 0 | 1399,68 | | 0 | |
| K | HSV | | 001 | | 162701105 | | | Odvoz zeminy na skládku | m3 | 6,804 | 194 | | 0 | | 1319,98 | | | 0 | | 0 | 131,9976 | | 0 | |
| K | HSV | |  | | 169701106R01 | | | Poplatek za skládku uložení zeminy | m3 | 6,804 | 330 | | 0 | | 2245,32 | | | 0 | | 0 | 224,532 | | 0 | |
| K | HSV | | 001 | | 174101101 | | | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů | m3 | 25,596 | 63 | | 0 | | 1612,55 | | | 0 | | 0 | 161,2548 | | 0 | |
| D | HSV | |  | | **4** | | | **Kanalizace dešťová a splašková** |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| K | HSV | | 271 | | 451573111 | | | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 6,804 | 610 | | 0 | | 4150,44 | | | 1,89077 | | 0 | 415,044 | | 0 | |
| K | HSV | |  | | 721011005R07 | | | Šachta PVC DN 315 mm s poklopem | kus | 2 | 5200 | | 0 | | 10400 | | | 0 | | 0 | 1040 | | 0 | |
| K | HSV | |  | | 721174222R07 | | | Napojení na stávající kanalizaci | ks | 1 | 4200 | | 0 | | 4200 | | | 0 | | 0 | 420 | |  | |
| K | PSV | | 721 | | 721242115 | | | Lapač střešních splavenin | kus | 6 | 1950 | | 0 | | 11700 | | | 0,001906 | | 0 | 1170 | | 0 | |
| K | PSV | | 721 | | 721173403R07 | | | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté DN 150 systém KG | m | 45 | 410 | | 0 | | 18450 | | | 0,00275 | | 0 | 1845 | | 0 | |
| K | PSV | | 721 | | 998721201 | | | Přesun hmot | % | 3 | 615 | | 0 | | 1845 | | | 0 | | 0 | 184,5 | | 0 | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | Celkem bez DPH | |  | |  | | 69920,09 | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | DPH snížené | | 0,1 | |  | | 6992 | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | DPH základní | | 0,2 | |  | | 0 | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | Celkem s DPH | |  | |  | | 76912,09 | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: | 9171-2 | | Venkovní plochy | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Část: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jednotková cena - základ DPH | | |  |  | Hodnota DPH | |  |
| TYP | Zařazení | KCN | Kód položky | Název | MJ | Množství | 0,1 | 0,2 | Cena celkem | J. hmotnost | J. suť | 0,1 | 0,2 | Poznámka |
| D | HSV |  | **1** | **Zemní práce** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| K | HSV | 001 | 122201101 | Odkopání terénu | m3 | 24,246 | 140 | 0 | 3394,44 | 0 | 0 | 339,444 | 0 |  |
| K | HSV | 001 | 162701105 | Odvoz zeminy na skládku | m3 | 24,246 | 194 | 0 | 4703,72 | 0 | 0 | 470,3724 | 0 |  |
| K | HSV |  | 169701106R01 | Poplatek za uložení zeminy | m3 | 24,246 | 330 | 0 | 8001,18 | 0 | 0 | 800,118 | 0 |  |
| K | HSV | 001 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 81 | 18 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 145,8 | 0 |  |
| D | HSV |  | **4** | **Vodorovné konstrukce** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z  kameniva těženého tl do 100 mm | m2 | 80,82 | 70 | 0 | 5657,4 | 0,16192 | 0 | 565,74 | 0 |  |
| D | HSV |  | **5** | **Komunikace** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 564762111 | Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm | m2 | 83 | 198 | 0 | 16434 | 0,48574 | 0 | 1643,4 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 564851111R05 | Vysypání okapového chodníku kačírkem | m2 | 21,5 | 190 | 0 | 4085 | 0,27994 | 0 | 408,5 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 596911212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A  pl do 300 m2 | m2 | 58,82 | 169 | 0 | 9940,58 | 0,07962 | 0 | 994,058 | 0 |  |
| M | HSV | MAT | 592453000 | zámková dlažba tl.8 cm | m2 | 60 | 240 | 0 | 14400 | 0,152 | 0 | 1440 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 596911213R05 | Kladení zámkové dlažby chodníku tl.6 cm | m2 | 22 | 161 | 0 | 3542 | 0,07962 | 0 | 354,2 | 0 |  |
| M | HSV | MAT | 592452870 | zámková dlažba tl.6 cm | m2 | 23 | 230 | 0 | 5290 | 0,113 | 0 | 529 | 0 |  |
| D | HSV |  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 916561111 | Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční  opěrou+pro okap.chodník | m | 68,7 | 150 | 0 | 10305 | 0,10564 | 0 | 1030,5 | 0 |  |
| M | HSV | MAT | 592173300 | obrubník zahradní ABO 45-25 100x5x25 | kus | 70 | 97 | 0 | 6790 | 0,027 | 0 | 679 | 0 |  |
| K | HSV | 221 | 918101111 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu  prostého | m3 | 2,72 | 2350 | 0 | 6392 | 2,3634 | 0 | 639,2 | 0 |  |
| K | HSV | 006 | 981011111 | Demolice dřevěné kůlny | m3 | 112,5 | 62 | 0 | 6975 | 0,000761 | 0,039 | 697,5 | 0 |  |
| D | HSV |  | **99** | **Přesun hmot HSV** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| P | HSV | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 94,30612 | 119 | 0 | 11222,43 | 0 | 0 | 1122,243 | 0 |  |
| D | **PSV** |  | **767** | **Oplocení- doplnění** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| K | HSV | 015 | 338171112 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním | kus | 11 | 270 | 0 | 2970 | 0,0972 | 0 | 297 | 0 |  |
| M | HSV | MAT | 134800000R13 | Sloupky a vzpěry plotové | ks | 11 | 410 | 0 | 4510 | 0 | 0 | 451 | 0 |  |
| K | PSV | 767 | 767911120 | Montáž oplocení - pletivo, výšky do 1,6 m | m | 18 | 55 | 0 | 990 | 0 | 0 | 99 | 0 |  |
| M | PSV | MAT | 313275020 | pletivo potaž.PVC čtverc.oka 50mmx2,2mmx150cm | m | 20 | 89 | 0 | 1780 | 0,0012 | 0 | 178 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |